**ASSIGNMENT 3**

V.SUBIKSHNA

19ECR196

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(5,GPIO.OUT)

GPIO.setup(6,GPIO.OUT)

GPIO.setup(13,GPIO.OUT)

while True:

   GPIO.output(5,GPIO.HIGH)

   time.sleep(2)

   GPIO.output(5,GPIO.LOW)

   time.sleep(2)

   GPIO.output(6,GPIO.HIGH)

   time.sleep(2)

   GPIO.output(6,GPIO.LOW)

   time.sleep(2)

   GPIO.output(13,GPIO.HIGH)

   time.sleep(2)

   GPIO.output(13,GPIO.LOW)

   time.sleep(2)